|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전문 전체 Format NioActionMsg | | | | | |
| order | 존재여부 | | 전문명 | 바이트길이,타입 | 설명 |
| BIG\_ENDIAN | ● | | STX | 1(Byte) | 25 [0x19] |
| ● | | ACTION | 4(Integer) |  |
| ● | | LENGTH | 4(Integer) | DATA 데이터의 길이 |
| DATA | ◐(파라미터) | STX | 1(Byte) | [0x04] | |
| DATA | Bytes.. | 파라미터명 | |
| CTX | 1(Byte) | [0x25] | |
| DATA | Bytes.. | 파라미터값 | |
| ETX | 1(Byte) | [0x12] | |
| ◐(파라미터) | …. | | | |
| ◐ | DATA | Bytes.. |  | |
| ● | | ETX | Bytes… | -122 [0x86] |

●:필수, ◐:선택사항